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Описание:
Жесткая конструкция двухкамерной рамы обладает повышенным запасом прочности и служит несущим элементом стапеля AS-TORNADO предопределяя его возможности и назначение. Проектируя раму мы стремились использовать весь накопленный опыт и потенциал теоретических знаний и практики. Рама стапеля AS-TORNADO может уверенно справиться с тяжелыми нагрузками и позволит Вам выполнять на нем работы любой степени сложности. Конструкция рамы отличается от аналогов и разработана с учетом опыта и пожеланий российских мастеров кузовного дела.
 

Встроенный в раму подъемник обеспечивает не только быструю установку на стапель, но и позволяет выполнять все необходимые арматурные и слесарные работы. Кроме того, процесс проведения вспомогательных зачистных и шпаклевочных работ приобретает для человека особую степень удобства и комфорта.
 

Стойки для крепления автомобиля имеют клиновую систему фиксации к раме и обеспечивают широкий диапазон позиционирования, что значительно ускоряет установку на стапель транспортных средств с разными габаритами, делая выполнение этой операции быстрой и удобной. Конструкция стоек не имеет аналогов и разработана с учетом опыта и пожеланий мастеров кузовного дела.
 

Усиленные зажимы за отбортовку порогов имеют оригинальную конструкцию разработанную с учетом устранения эффекта сползания и срыва. Узел сопряжения зажима со стойкой фиксации позволяет закрепить автомобиль с искривленной геометрией порогов не ограничивая дальнейших перемещений детали кузова в плоскости и одновременно удерживать его в момент исправления. Конструкция зажимов не имеет аналогов и разработана с учетом опыта и пожеланий российских мастеров кузовного дела.
 

Силовое устройство является самым мощным и удобным инструментом среди одноклассников. Специально разработанная система шарниров наделяет этот агрегат свойствами движения руки человека и позволяет мастеру выбирать направление тяги с особой точностью. Одновременно с этим, данное устройство очень компактно и остается самым надежным в эксплуатации и простым в обращении оборудованием. Для удобства в передвижении по цеху и к месту работ, оно оснащено усиленными поворотными колесами. Фиксация к стапелю осуществляется одним клином в любой точке рамы. Прочная конструкция с помощью специальной оснастки позволяет использовать устройство для создания тяги вверх/вниз и толкающего усилия. Силовые устройства данного типа за годы эксплуатации достойно зарекомендовали себя в работе. Данная модель изготовлена в духе лучших образцов европейских производителей и дополнена разработками с учетом опыта и пожеланий мастеров кузовного дела.

Силовое устройство векторного типа. В опытных руках станет грозным оружием в борьбе с самыми сложными перекосами. Не смотря, на кажущийся с первого взгляда простоватый вид, по своим возможностям это тяжелая артиллерия, главный калибр в линейке силовых устройств созданных когда-либо для оснащения рамных стапелей. Достоинства этого устройства не ограничиваются его компактностью и надежностью. Среди прочих достоинств можно отметить присущие только ему функции: создавать три направления тяги одновременно - тянуть, толкать по Вашему выбору. С ним Вы можете регулировать силу тяги, тянуть вверх и вниз. Для удобства в передвижении по цеху и к месту работ, устройство оснащено усиленными поворотными колесами. Фиксация к стапелю осуществляется одним клином в любой точке рамы. Данная модель изготовлена и включена в линейку силовых устройств серии AS с учетом пожеланий российских мастеров кузовного дела.
Приобретая данный стенд вы получаете; качественный, высокопроизводительный, профессиональный стапель, ножничный подъёмник и арматурный участок на одной площадке.
 
При установке стенда на приямок размером 4100х1050х250мм он не занимает места, не требует заездных трапов, машина закатывается по ровному полу, что особенно удобно при установке автомобилей с неисправными осями, для установки таких автомобилей рекомендуем использовать - тележку для неисправных осей.
Комплектация
	Рама
	4070х1020х250 мм

	Подъёмное устройство с электрогидравлической насосной станцией,
рукав гидравлический 5м, грузоподъёмность 3.5т,
максимальная высота подъёма 1,6 м

	Cиловое устройство с телескопическим удлиннителем, тяговое усилие
	10 т.

	Силовое устройство векторного типа, усилие
	10 т.

	Комплект для создания толкающего усилия

	Набор для правки кузовов
	15 предметов. 10 т. 2 шт.

	Обратный гидроцилиндр
	10 т

	Пневмогидравлический насос
	10 т.

	Зажимы за отбортовку порогов
	4 шт. (240 мм)

	Большой захват для труднодоступных мест

	Устройство для тяги вверх, гидроцилиндр 10 т.

	Комплект крепления рамных автомобилей

	Комплект для вытягивания чашек MсPherson

	Большой захват для труднодоступных мест

	Электронная телескопическая измерительная линейка AUTOSTAPEL MS-16

	Тележка для неисправных осей автомобилей.
	г/п 1320 кг

	Тумбы установочные

	Резиновые проставки для стендов серии AS

	Крюк для вытягивания.
	Тяговое усилие, 20 т.

	Зажим для вытягивания с короткими губками

	Большой зажим
	Тяговое усилие 5 т.

	Зажим кузовной profi 2

	Ударное вытяжное устройство с зубцами

	Квадратный захват комбинированный

	Устройство для тяги вверх, гидроцилиндр
	10 т.

	Балка для тяги вниз

	Цепь
	2,5 м, 2 шт.

	Захват цепи
	 

	Тяговый крюк
	2 шт



