Стапель A-2
[bookmark: _GoBack]Устройство предназначено для мелкого и среднего кузовного ремонта легковых автомобилей, имеющих отбортовку порогов (для автомобилей, не имеющих отбортовку порогов применяются специальные крепления).

Возможно крепить кузова автомобилей без отбортовки порогов (BMW, Мерседес, AudiA8, Рено Меган, Хонда Цивик, Нисан Микра) при использовании специальных комплектов зажимов.

Комплектация:
- Зажимы за отбортовку порогов - 2 шт. (240 мм)
- Штанга для установки автомобиля - 1 шт.
- Штанга тяги - 1 шт.
- Стрела - 1 шт.
- Цепь регулировки поворота - 2 шт.
- Поворотная штанга - 1 шт.
- Гидроцилиндр прямого действия 10 тонн - 1 шт.
- Насос гидравлический
- Цепь рабочая - 1 шт.
- Зажим - 1 шт.
- Тумбы установочные - 2 шт.
- Общий вес стапеля - 280 кг.
· - Габариты - 2000х1000х400 мм.
· - На паллете в пленке.

